

**Российская Федерация**

**Свердловская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02.10.2015г. № 579**

**р.п. Пышма**

#### **Об утверждении порядка учета объемов питьевой воды на пожаротушение, проверку работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров для ликвидации аварий, стихийных бедствий, и ее оплаты** **на территории Пышминского городского округа**

В целях организации, выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 N 1524-РП "О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области", Уставом Пышминского городского округа, в целях реализации возложенных полномочий,

#### п о с т а н о в л я ю:

#### 1. Утвердить [Порядок](#Par37) учета объемов питьевой воды на пожаротушение, проверку работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров для ликвидации аварий, стихийных бедствий, и ее оплаты на территории Пышминского городского округа (прилагается).

#### 2. Рекомендовать начальнику государственного казенного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12» Лотову Е.Н. предоставлять по факсимильной связи или по сети интернет организации водопроводно-канализационного хозяйства и в отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа ежемесячно до 28 числа за текущий месяц и неучтенные дни предыдущего месяца необходимые сведения, а именно:

#### - количество автоцистерн (ед.);

#### - вместимость автоцистерн (м3);

#### - расход воды (литров/секунду на 1 ствол при тушении пожара из гидрантов, на 1 пожарный кран или на 1 систему автоматического пожаротушения);

#### - количество задействованных гидрантов, кранов или систем автоматического пожаротушения;

#### - продолжительность работы всех гидрантов, кранов или систем автоматического пожаротушения (ч.).

#### 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

#### 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Обоскалова А.А.

#### Глава Пышминского городского округа В.В. Соколов

#### Приложение

#### к постановлению администрации

#### Пышминского городского округа

#### от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. N \_\_\_\_\_

####

#### ПОРЯДОК

#### УЧЕТА ОБЪЕМОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ,

#### ПРОВЕРКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ

#### ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, И ЕЕ ОПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 1. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

#### "абонент" - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды.

#### К числу абонентов могут относиться также:

#### - организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры;

#### - организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде;

#### - товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;

#### "водоснабжение" - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

#### "водопроводная сеть" - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения;

#### "организация водопроводно-канализационного хозяйства" - предприятие (организация), осуществляющее отпуск питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий из системы водоснабжения и эксплуатирующее эту систему;

#### "пожарный гидрант" - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

#### "пожарный резервуар" - это сосуд, предназначенный для постоянного хранения определенного запаса воды, доступ к которому разрешается исключительно при пожаре.

#### "питьевая вода" - вода после подготовки или в естественном состоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции;

#### "силы пожарной охраны" - подразделение государственного казенного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12» (далее ГКБПТУ СО «ОПС Свердловской области № 12», а также техника (с персоналом), находящаяся на балансе организаций независимо от форм собственности, способная оказать помощь в ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

#### 2. Настоящий Порядок регулирует отношения между организациями водопроводно-канализационного хозяйства, силами пожарной охраны и органом местного самоуправления в части учета объемов питьевой воды, израсходованной на нужды пожаротушения, ликвидацию аварий, стихийных бедствий и их последствий силами пожарной охраны через пожарные гидранты на водопроводных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, пожарных резервуаров, а также систематическую проверку работоспособности пожарных гидрантов и порядок оплаты израсходованной воды.

#### 3. Порядок учета объемов питьевой воды на пожаротушение, проверку работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров для ликвидации аварий и стихийных бедствий и ее оплаты определяется требованиями государственных стандартов, а также инструкциями по подготовке к работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях.

#### 4. Настоящий Порядок действует на всей территории Пышминского городского округа и обязателен для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающих населенные пункты, а также для всех абонентов независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

#### 5. Использование систем коммунального водоснабжения на территории городского округа осуществляется в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167 (с изменениями от 08.08.2003, от 23.05.2006, от 25.06.2012, от 29.07.2013, от 05.01.2015), Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями от 26.03.2014 N 230, от 29.05.2015 № 525).

#### 6. Содержание, проверка работоспособности пожарных гидрантов, эксплуатация пожарных гидрантов и заполнение пожарных резервуаров для целей пожаротушения осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.11.2005 N 1524-РП "О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской области".

#### II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА УЧЕТА ОБЪЕМОВ

#### ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ,

#### ПРОВЕРКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЖРАНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ

#### ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

#### 7. Отпуск (получение) питьевой воды на нужды пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий и их последствий производится силами пожарной охраны через пожарные гидранты на водопроводной сети и пожарные резервуары, находящейся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации водопроводно-канализационного хозяйства, без договора.

#### 8. Настоящий Порядок не предусматривает случаи получения (отпуска) питьевой воды на нужды пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий и их последствий через абонентские присоединения (при наличии технической возможности), оборудованные средствами измерения.

#### 9. Настоящий Порядок должен применяться для учета объемов питьевой воды, израсходованной на нужды пожаротушения, проверку работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров, ликвидацию аварий и стихийных бедствий и их последствий через абонентские присоединения (при наличии технической возможности), не оборудованные средствами измерения.

#### III. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОЙ (ПОЛУЧЕННОЙ) ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ, ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

####

#### 10. Учет объемов воды, израсходованной на нужды пожаротушения, проверку работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров, ликвидацию аварий и стихийных бедствий и их последствий из водопроводной сети, минуя средства измерения, производится в соответствии с Приказом Минпромэнерго от 20.12.2004 N 172 "Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения".

#### 11. Планируемый к использованию силами пожарной охраны объем питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий из системы водоснабжения, заполнение пожарных резервуаров, определяется специалистами организации водопроводно-канализационного хозяйства ежегодно расчетным путем в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" по представленным данным ГКБПТУ СО «ОПС Свердловской области № 12», исходя из среднегодового количества возгораний за последние 3 года, с учетом коэффициента превышения 1,2.

#### 12. Планируемый к использованию подрядными организациями объем питьевой воды для проверки работоспособности пожарных гидрантов, заполнение пожарных резервуаров, определяется специалистами организации водопроводно-канализационного хозяйства ежегодно расчетным путем исходя из количества пожарных гидрантов и пожарных резервуаров, расположенных на территории Пышминского городского округа.

#### 13. При получении посредством факсимильной связи или по сети интернет ежемесячно до 28 числа за текущий месяц и неучтенные дни предыдущего месяца необходимых сведений от ГКБПТУ СО «ОПС Свердловской области № 12», именно:

#### - количество автоцистерн (ед.);

#### - вместимость автоцистерн (м3);

#### - расход воды (л/с на 1 ствол при тушении пожара из гидрантов, на 1 пожарный кран или на 1 систему автоматического пожаротушения, количество задействованных гидрантов, пожарных резервуаров, кранов или систем автоматического пожаротушения);

#### - продолжительность действия гидрантов, пожарных резервуаров, кранов или систем автоматического пожаротушения (ч.);

#### - учет объемов воды, израсходованных на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий вести в соответствии с [пунктом 10](#Par74) настоящего Порядка.

#### 14. Учет объемов воды, израсходованных на проверку работоспособности пожарных гидрантов и пожарных резервуаров на основании данных, представляемых посредством факсимильной связи или по сети интернет ежемесячно до 28 числа за текущий месяц и неучтенные дни предыдущего месяца подрядной организацией или отделом строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа, вести в соответствии с [пунктом 10](#Par74) настоящего Порядка.

#### 15. При непредставлении сведений, указанных в [пунктах 13](#Par77) и [14](#Par83) настоящего Порядка, организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение банковских суток извещает об этом отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа, при непредставлении сведений в течение последующих банковских суток учет объемов воды производить расчетным путем в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", сведениями о количестве пожаров на территории Пышминского городского округа, предоставленными отделом строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского округа, и количеством пожарных гидрантов и пожарных резервуаров, подлежащих проверке на работоспособность.

#### 16. Оплата объемов питьевой воды, израсходованной на нужды пожаротушения, проверку работоспособности пожарных гидрантов и пожарных резервуаров, ликвидацию аварий и стихийных бедствий и их последствий из водопроводной сети организации водопроводно-канализационного хозяйства без средств измерений, производится за счет соответствующих статей расходов бюджета Пышминского городского округа путем перечисления суммы, подлежащей уплате, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства, на основании документов, предъявленных к оплате. Сумма, подлежащая уплате, определяется путем умножения израсходованного объема питьевой воды, определенного в соответствии с [пунктами 13](#Par77), [14](#Par83), [15](#Par84) настоящего Порядка, на действующий (утвержденный) тариф.